Łomża, dn. 11.10.2013

**Zapytanie ofertowe**

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży działając na podstawie zarządzenia Nr 7/12/13 Dyrektora z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie stosowania zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 euro zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na elementy wyposażenia do pojazdu samochodowego używanego w projekcie **„Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego”**, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W załączniku przedstawiono szczegółowy zakres zamówienia.

Oferty należy składać listownie (decyduje data wpłynięcia oferty) z wykorzystaniem poczty elektronicznej ( pokl.zsmio@o2.pl) lub osobiście w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży **do dnia 25.10.2013 r. do godz. 10.30**

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami art. 44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwości określone w budżecie projektu.

**Przy wyborze oferty zamawiający brał będzie pod uwagę następujące kryteria:**

1. Najniższa cena
2. Elementy wskazane w zamówieniu zostaną dostarczone w przeciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 oraz na stronie internetowej projektu znajdujące się pod adresem: www.efs.zsmio.pl/sukces\_zawodowy.

Załącznik.

Szczegółowy zakres zamówienia

**Samochód BMW e46 323ci 2.5 170KM 1999r VIN: EZ65135**

**Oferta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.**  | **Produkt** | **Liczba sztuk** | **cena brutto** | **UWAGI** |
|  | Grill - nerki do BMW E46 coupe rok 1999 czarne | 1szt |  |  |
|  | Halogeny przeciwmgielne do BMW E46 coupe rok 1999 | 1kpl |  |  |
|  | Pasy szelkowe 3 calowe 4 punktowe z homologacją FIA, wersja długa z mocowaniem na karabińczyk, klamra centralną – szybkozłączką - | 2szt |  |  |
|  | Szpera - blokada mechanizmu różnicowego typu LSD o sile min 65Nm do BMW e46 coupe rok 1999 | 1szt |  |  |
|  | ShortShifter z tłumikiem drgań wykonany ze stali do BMW e46 coupe rok 1999 | 1szt |  |  |
|  | Ringi SMD do BMW e46 coupe rok 1999 przed liftingiem z lampami nie soczewkowymi z możliwością zastosowania jako światła do jazdy dziennej (DRL) z min. Ilością 100 diod na jeden odbłyśnik, i podłączeniem ze światłami mijania tak aby ringi gasły po włączeniu świateł mijania | 1kpl |  |  |
|  | Fotel rajdowy z homologacją FIA, kompatybilny z systemem HANS, wykonany z laminatów poliestrowo-szklanych z poszyciem welurowym i logo ZSMiO, przeznaczony dla osób o wadze do 85kg i wzroście do 185cm, kolor czarny z szarym wstawkami  | 2szt |  |  |
|  | Mocowania foteli zgodne z załącznikiem „J” malowane proszkowo na czarno pasujące do zakupionych foteli  | 2szt |  |  |
|  | Chłodnica cieczy chłodzącej do BMW e46 coupe rok 1999 | 1szt |  |  |
|  | Przewód hamulcowy metalowy(sztywny)-110cm | 1szt |  |  |
|  | Przewód hamulcowy metalowy(sztywny)-200cm | 1szt |  |  |
|  | Przewód hamulcowy metalowy(sztywny)-90cm | 1szt |  |  |
|  | Łącznik metalowy przewodów hamulcowych  | 2szt |  |  |
|  | Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego(reperaturka zacisku) przód Ø54 mm – 2 szt. + tył Ø 40 mm  | 2szt |  |  |
|  | Odpowietrznik układu hamulcowego (ponadwymiarowy) 4 szt. różne średnice | 4szt |  |  |
|  | Osłona przekładni kierowniczej  | 2 szt |  |  |
|  | Komplet dekielków do felg aluminiowych z logo BMW do BMW e46 coupe rok 1999 | 1kpl |  |  |
|  | Komplet nakrętek z podkładkami do rury wydechowej do BMW e46 coupe rok 1999 | 1kpl |  |  |
|  | Zapinki do przewodów paliwa i hamulca na 4 przewody do BMW e46 coupe rok 1999 | 10szt |  |  |
|  | Zapinki do przewodów paliwa i hamulca na 5 przewodów do BMW e46 coupe rok 1999  | 4szt |  |  |
|  | Zapinki do progów do BMW e46 coupe rok 1999  | 10szt |  |  |
|  | Zapinki do nadkoli do BMW e46 coupe rok 1999  | 15szt |  |  |
|  | Zapinki od dołu progu do BMW e46 coupe rok 1999  | 20szt |  |  |
|  | Zapinki do zabezpieczeń plastikowych na płycie podłogowej do BMW e46 coupe rok 1999  | 20szt |  |  |
|  | Dywaniki gumowe pod nogi do BMW E46 coupe rok 1999 | 1klp |  |  |
|  | Uszczelka łącząca kolektor wydechowy z tłumikiem środkowym do BMW e46 coupe rok 1999 z silnikiem M54B25 | 2szt |  |  |
|  | Pasta do montażu elementów układu wydechowego | 1szt |  |  |
|  | Złączka z siatką (rezonator układu wydechowego) na rurę Ø65mm | 1szt |  |  |
|  | Rura ze stali kwasoodpornej o długości 140cm, średnicy zewnętrznej Ø65mm, grubości ścianki 1.5mm | 1szt |  |  |
|  | Rura bez szwu na klatkę bezpieczeństwa, stal węglowa ciągniona na zimno zawierająca maks. 0.3% węgla: średnica Ø45mm, grubości ścianki 2.5mm, lub Ø50mm, grubości ścianki 2.0mm, długość 12m | 12m |  |  |
|  | Śruby M12×60 o wytrzymałości 10.9 z podkładkami sprężystymi i nakrętkami  | 12szt |  |  |
|  | Blacha stalowa o grubości 3mm, wymiary 50cm×50cm | 1szt |  |  |
|  | Blach kwasoodporna 1mm, wymiary 50cm×50cm | 1szt |  |  |
|  | Drut stalowy Ø 3mm długość 1 m | 1m |  |  |
|  | Używane felgi ze stopów lekkich, średnica 17”, szerokość 8”, odsadzenie ET35-47, nieuszkodzone  | 1kpl |  |  |
|  | Opaski metalowe różnej średnicy po2szt | 10szt |  |  |
|  | Opaski plastikowe różnej średnicy min. po 10szt | 5 kpl |  |  |
|  | Papier ścierny o gradacji; 150, 200, 240, 320 po 5 arkuszy | 20szt |  |  |
|  | Szczotka druciana  | 3szt |  |  |
|  | Szczotka druciana na wiertarkę  | 3szt |  |  |
|  | Benzyna ekstrakcyjna  | 2l |  |  |
|  | Czarna farba do metalu  | 1l |  |  |
|  | Czarny lakier akrylowy spray  | 1l |  |  |
|  | Farba podkładowa antykorozyjna  | 1l |  |  |
|  | Rozpuszczalnik do farby do metalu (uniwersalny)  | 1l |  |  |
|  | Taśma izolacyjna do przewodów elektrycznych | 3szt |  |  |
|  | Silikon uszczelniający wysokotemperaturowy ok. 100 ml | 1szt |  |  |
|  | Akumulator 12V 80Ah pasujący do BMW e46 coupe rok 1999 | 1szt |  |  |
|  | Przewód ssący – łączący zbiorniczek płynu układu wspomagania z pompą układu wspomagania | 1szt |  |  |
|  | **KOSZT CAŁKOWITY OFERTY BRUTTO** |  |

Elementy wskazane w zamówieniu zostaną dostarczone w przeciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

…………..…………………………….

(Nazwa i pieczęć firmy oraz podpis osoby reprezentującej)